1、目前的Wiegand格式说明，及其缺点

## Wiegand輸入配置說明

Wiegand輸入格式：指定Wiegand輸入的格式定義，後面詳細介紹。

Wiegand輸入bit位總數：默認26

Wiegand脈衝寬度：指定Wiegand輸入的脈衝寬度，默認100

Wiegand脈衝間隔 ：指定Wiegand輸入的脈衝間隔，默認1000

Wiegand輸入格式定義說明：

本Wiegand輸入格式包含以下內容：OEM code(wiegand26中一般不定義，在Wiegand37、34中可見到），Facility code（機器號或指區碼site code），ID Number（用戶編號），在格式中分別以其首字母（不分大小寫）表示，ofiOFI，其中小寫字母表示奇校驗（odd），大寫字母指偶校驗（Even），Oo指OEM code，Ff指Facility code，Ii指ID number，P表示校驗位，以下是一個標準的Wiegand26輸入定義：PFFFFFFFFIIIIiiiiiiiiiiiiP，Facility code為1，ID Number也為1的輸入示例:

Even | Facility code ID Number |  | Odd
P | F | F | F | F | F | F | F | F | I | I | I | I | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | i | P
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0